**daire, çizim, taslak, diyagram içeren bir resim

Yapay zeka tarafından oluşturulmuş içerik yanlış olabilir.diyagram, çizgi, taslak, teknik çizim içeren bir resim

Yapay zeka tarafından oluşturulmuş içerik yanlış olabilir.1.5 kW 270 V High Perf. Servo Motor**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Basic Motor Parameters | | |
| Rated Power | W | 1500 |
| Rated Speed | rpm | 12000 |
| Rated Torque | Nm | 1.25 |
| Rated Current | A | 7.1 |
| Rated Voltage | V | 270 |
| No-Load Speed | rpm | 13000 |
| Max. Efficiency | % | 90 |
| Electrical Parameters | | |
| Number of Phases |  | 3 |
| Number of Poles |  | 4 |
| Torque Constant (KT) | Nm/A | 0.175 |
| Back EMF Constant (KE) | Vs/rad | 0.180 |
| Terminal Resistance Phase to Phase (±%10) | mΩ | 760 |
| Terminal Inductance Phase to Phase (±%30) | mH | 1100 |
| Thermal Data | | |
| Ambient Temperature | °C | -40...+85 |
| Max. Winding Temperature | °C | +155 |
| Physical Parameters | | |
| Outer Diameter | mm | 74 |
| Shaft Diameter | mm | 12 |
| Max. Lenght | mm | 167 |
| Weight | gr | ~1300 |
| Motor Connection | | |
| U | RED CABLE | |
| V | WHITE CABLE | |
| W | BLACK CABLE | |
| Sensor Connection | | |
| 1 | GND | |
| 2 | VDC + | |
| 3 | Z’ | |
| 4 | Z | |
| 5 | B | |
| 6 | B’ | |
| 7 | A’ | |
| 8 | A | |
| 9 | HALL A | |
| 10 | HALL B | |
| 11 | HALL C | |
| Connector Articles | | |
| Power | M10 CABLE GLAND | |
| Signal | Molex 501330-1100 | |